1안

* 모든 solRTMP 서버에 모니터링 프로그램을 설치하여 이상 감지
* 각각의 solRTMP 서버에서 이상 감지 발견 시 운영자 서버에 알림 전달

2안

* solRTMP 서버에 통신 프로그램을 실행하여 중앙 모니터링 서버로 solRTMP로그 전달
* 중앙 모니터링 서버에서 solRTMP 로그 입수 받아 이상 감지
* 이상 감지 발견 시 운영자 서버로 알림 전달

3안

* 중앙 서버에서 solRTMP 서버로 모니터링 프로그램 배포
* 각각의 solRTMP서버에서 모니터링 프로그램 실행 및 이상 감지
* 이상 감지 발견시 중앙 서버에 알림 전달
* 중앙 서버에서 운영자 서버로 알림 전달